|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | Check list Ispezione Serbatoio interrato |
|  | | |
| Azienda |  | |
| Indirizzo |  | |
| Data |  | |
| Rif. Serbatoio |  | |
| Tipo Serbatoio |  | |
| Capacità |  | |
| Rif. Norma | UNI 8364-3:2007 Impianti di riscaldamento - Parte 3: Controllo e manutenzione | |
| Verificatore |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N.** | **Oggetto controllo** | **Periodicità** | | **SI** | **NO** | **NA** | **Note** |
|  | **Ispezione del serbatoio** |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Pulizia interna - ogni 3 anni per serbatoi contenenti oli combustibili;  - ogni 5 anni per serbatoi contenenti gasolio. | 3 anni | 1 anno |  |  |  |  |
|  | **Controllo ed eliminazione dell'acqua** |  | |  |  |  |  |
| 02 | Presenza acqua - ogni anno e/o quando se necessario | 1 anno | |  |  |  |  |
| 02 | Ispezione pareti interne | --- | |  |  |  |  |
| 03 | Perdite interne | --- | |  |  |  |  |
|  | **Superficie esterna dei serbatoi fuori terra** |  | |  |  |  |  |
| 04 | Ispezione pareti esterne - ogni anno serbatoi metallici ubicati fuori terra | 1 anno | |  |  |  |  |
| 05 | Necessità di ripristinare manto protettivo verniciato | --- | |  |  |  |  |
|  | **Controllo degli accessori del serbatoio** |  | |  |  |  |  |
| 06 | Controllo e, se del caso, sostituzione della guarnizione di tenuta del passo d'uomo; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 07 | Controllo e pulizia del filtro di fondo; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 08 | controllo della eventuale valvola di fondo; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 09 | controllo della reticella rompifiamma del tubo di sfiato; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 10 | controllo del limitatore di riempimento della tubazione di carico; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 11 | controllo dello stato e della tenuta dell'eventuale serpentino di preriscaldamento (solo per oli combustibili); | 1 anno | |  |  |  |  |
| 12 | controllo dell'assenza di perdite dalle tubazioni di alimentazione e di ritorno del bruciatore; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 13 | controllo dell'efficienza della valvola automatica di intercettazione e della valvola a chiusura rapida; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 14 | controllo dell'efficienza dell'eventuale indicatore di livello; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 15 | controllo dell'ermeticità all'acqua del pozzetto del passo d'uomo e del suo drenaggio; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 16 | controllo della tenuta dei vari attacchi sul coperchio del passo d'uomo; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 17 | controllo dell'integrità del conduttore equipotenziale di messa a terra (esclusi serbatoi interrati). | 1 anno | |  |  |  |  |
|  | **Controllo della linea di alimentazione** |  | |  |  |  |  |
| 18 | smontaggio dell'elemento filtrante e pulizia del filtro di linea; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 19 | controllo dell'efficienza del sistema di intercettazione di emergenza; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 20 | controllo dell'efficienza dell'eventuale elettrovalvola; | 1 anno | |  |  |  |  |
| 21 | controllo della pressione a valle delle eventuali pompe di trasferimento e circolazione del combustibile. | 1 anno | |  |  |  |  |